**Aksijalni prozorski ventilator EV 31**

Značajke

Za ugradnju u prozore ili tanke zidove.

Dubina vanjskog dijela samo 23 mm. Zbog toga nema blokiranja roleta ili žaluzina.

Plastični rotor koji stvara malu buku.

Ventilator ne zahtijeva održavanje.

Vrsta zaštite IP 20, nije prikladan za vlažne prostorije.

Motor

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna montaža. Pričvršćivanje priloženim vijcima.

Prikladno i za deblja stakla ili zidove, pri tome na mjestu ugradnje pripremite odgovarajući materijal za pričvršćivanje.

Debljina prozora:

EV 31 = 4-20 mm

EVR 31 = 4-20 mm

EVH 31 = 6-20 mm.

Električni spoj

Na steznu letvicu u kućištu.

Sigurnosne upute

Zaštita od slučajnog dodira na unutrašnjoj i vanjskoj strani u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EV 31 |
| Volumen zraka: | 1.400 m³/h |
| Brzina: | 1.440 1/min |
| Tip propelera: | aksijalni |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 110 W |
| Apsorpcija struje: | 110 W |
| INomin.: | 0,5 A |
| IMaks.: | 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Prozor |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 6,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 7,92 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 315 mm |
| Širina: | 410 mm |
| Visina: | 410 mm |
| Dubina: | 153 mm |
| Širina s pakovanjem: | 440 mm |
| Visina s pakovanjem: | 440 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 190 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 61 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808206 |
| Broj artikla: | 0080.0820 |

Proizvođač: MAICO

EV 31 Aksijalni prozorski ventilator