**Grijač zraka PDH 15**

Značajke

Za sušenje mokrih ili vlažnih prostorija.

Za privremeno ili trajno grijanje i ventilaciju prostorija.

Stabilno kućište od pocinčanog čelika, plastično obloženo prahom, otporno na hrđanje.

Nosivi držač kao cijevni stativ s velikom udaljenošću od poda.

Grijaći elementi od plemenitog čelika, nesvijetleći. Sa zaštitom od pregrijavanja, jednostavno poništavanje.

Obustavljeni proizvodi: Zamjenjuju se linijama tipa PHE, PHD.

Regulacija

Ventilator i grijanje imaju četiri stupnja za prebacivanje.

Stupanj 1: Ventilator 100%, grijanje ISKLJ.

Stupanj 2: Ventilator 50%, grijanje 50%.

Stupanj 3: Ventilator 100%, grijanje 50%.

Stupanj 4: Ventilator 100%, grijanje 100%.

Termostat za grijanje s područjem temperature 0 °C - 40 °C koje se može namjestiti bez stupnjeva.

Sklopka tajmera: Možete odabrati vrijeme uključivanja do 24 sata.

Diferencijalni procijep oko 2 K.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Električni priključak

Priključni vod dužine oko 2 m.

Utični spoj, vidi Tehnički podaci.

Sigurnosne upute

Ne prekrivajte grijač, opasnost od požara zbog nakupljanja topline.

Osigurajte sigurnosni razmak od predmeta (min. 50 cm).

Pridržavajte se uputa za montažu i uporabu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PDH 15 |
| Volumen zraka: | 900 m³/h / 1.100 m³/h |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Apsorpcija struje: | 15.000 W |
| IMaks.: | 10,8 A / 22 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Električni utični spoj: | CEE, 32A |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 18,4 |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Učinak grijanja: | 7.500 W / 15.000 W |
| Razina zvučnog tlaka: | 53 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820833 |
| Broj artikla: | 0082.0083 |

Proizvođač: MAICO

PDH 15 Grijač zraka