**EC 40 D**

Značajke EC 30 E, EC 40 D

Stropni ventilator s pričvrsnom šipkom za stropnu montažu.

Prikladan za ugradnju u niske prostorije manje od 2,3 m.

Sa žuto kromiranim zaštitnim kavezom, zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom EN ISO 13857.

Plastični rotor s 3 lista.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EC 40 D |
| Maksimalna cirkulacija zraka: | 4.500 m³/h |
| Brzina: | 1.150 1/min |
| Promjer rotora: | 400 mm |
| Tip propelera: | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 40 W |
| IMaks.: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | slično biserno bijeloj RAL 1013 |
| Težina: | 3,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,055 kg |
| Zakretno: | - |
| Širina: | 450 mm |
| Visina: | 385 mm |
| Dubina: | 420 mm |
| Širina s pakovanjem: | 451 mm |
| Visina s pakovanjem: | 386 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 450 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 40 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880059 |
| Broj artikla: | 0088.0005 |

Proizvođač: MAICO

EC 40 D