**ECO 40 D**

Značajke ECO 30 E, ECO 40 D

Oscilirajući ventilator.

Prikladno za zidnu montažu.

Minimalna visina montaže = 2,3 m (razmak između donjeg ruba rotora i poda).

Sa žuto kromiranim zaštitnim kavezom, zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom EN ISO 13857.

Plastični rotor s 3 lista.

Prilagodljivi zakretni kut, 55°, 70°, 90° ili 115°.

Pogon ventilatora i zakretnog pokretača može se odvojeno uključiti.

Motor

Asinkroni motor.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Upute za montažu

Potrebna montaža pojedinačnih komponenti na mjestu ugradnje.

Pripremite pričvrsnu kuku na mjestu ugradnje.

Električni spoj

Na steznim letvicama u priključnom prostoru nadstrešnice.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Posebni naponi i frekvencije.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20 °C možete dobiti na upit.

Pri radu s pretvaračima frekvencije svakako je potrebno zatražiti savjet u tvornici.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECO 40 D |
| Maksimalna cirkulacija zraka: | 4.500 m³/h |
| Brzina: | 1.150 1/min |
| Promjer rotora: | 400 mm |
| Tip propelera: | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 44 W |
| IMaks.: | 0,25 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | slično biserno bijeloj RAL 1013 |
| Težina: | 3,97 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,84 kg |
| Zakretno: |  ✔  |
| Širina: | 450 mm |
| Visina: | 450 mm |
| Dubina: | 340 mm |
| Širina s pakovanjem: | 451 mm |
| Visina s pakovanjem: | 451 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 385 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 40 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880141 |
| Broj artikla: | 0088.0014 |

Proizvođač: MAICO

ECO 40 D