**EC 90 B**

Značajke EC 90 B, EC 140 B

Za stropnu montažu.

Minimalna visina montaže = 2,3 m (razmak između donjeg ruba rotora i poda).

Bez zaštitnog kaveza.

Zbog cirkulacije zraka bolje iskorištenje topline zimi, a ugodno hlađenje ljeti. Zbog toga u visokim hangarima povećanje temperature do 4 K u području poda.

Ravnomjerna raspodjela temperature zbog cirkulacije zraka.

Smjer zraka od gore prema dolje.

EC 90 B:

Model sa srednjom cirkulacijom zraka.

S plastičnim rotorom s tri lista.

EC 140 B:

Model s velikom cirkulacijom zraka.

S aluminijskim rotorom s tri lista.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EC 90 B |
| Maksimalna cirkulacija zraka: | 11.000 m³/h |
| Brzina: | 360 1/min |
| Promjer rotora: | 900 mm |
| Tip propelera: | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 116 W |
| IMaks.: | 0,55 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | slično uobičajeno bijeloj RAL 9016 |
| Težina: | 5,33 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,345 kg |
| Zakretno: | - |
| Širina: | 445 mm |
| Visina: | 240 mm |
| Dubina: | 345 mm |
| Širina s pakovanjem: | 446 mm |
| Visina s pakovanjem: | 241 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 346 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 55 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Temperatura okoline: | 55 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881216 |
| Broj artikla: | 0088.0121 |

Proizvođač: MAICO

EC 90 B