**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 16/1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 16/1 |
| Volumen zraka: | 380 m³/h |
| Brzina: | 2.000 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Nominalna snaga: | 85 W |
| INomin.: | 0,4 A |
| IMaks.: | 0,4 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | B |
| Težina: | 12,6 |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 55 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 55 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Broj artikla: | 0080.0282 |

Proizvođač: MAICO

ESR 16/1 Zvučno izolirana ventilacijska kutija