**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 20/1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 20/1 |
| Volumen zraka: | 700 m³/h |
| Brzina: | 1.450 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Nominalna snaga: | 140 W |
| INomin.: | 0,6 A |
| IMaks.: | 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | B |
| Težina: | 15,3 |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 45 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 45 °C Potrebno delta p<sub>st </sub>min = 50 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802839 |
| Broj artikla: | 0080.0283 |

Proizvođač: MAICO

ESR 20/1 Zvučno izolirana ventilacijska kutija