**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 25/1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 25/1 |
| Volumen zraka: | 1.100 m³/h |
| Brzina: | 1.840 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Nominalna snaga: | 280 W |
| INomin.: | 0,9 A |
| IMaks.: | 1,3 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | F |
| Težina: | 18,3 |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Broj artikla: | 0080.0284 |

Proizvođač: MAICO

ESR 25/1 Zvučno izolirana ventilacijska kutija