**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 31/1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 31/1 |
| Volumen zraka: | 2.000 m³/h |
| Brzina: | 1.940 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Nominalna snaga: | 500 W |
| INomin.: | 1,45 A |
| IMaks.: | 2,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | F |
| Težina: | 26,7 |
| Nominalna dužina: | 315 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 55 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 55 °C Potrebno delta p<sub>st </sub>min = 100 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Broj artikla: | 0080.0285 |

Proizvođač: MAICO

ESR 31/1 Zvučno izolirana ventilacijska kutija