**Zvučno izolirana ventilacijska kutija DSR 35 S**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DSR 35 S |
| Volumen zraka: | 2.865 m³/h |
| Brzina: | 1.360 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Nominalna snaga: | 470 W |
| INomin.: | 1,18 A |
| IMaks.: | 1,3 A |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Težina: | 46 |
| Ventilator se može izvući: | - |
| Nominalna dužina: | 355 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802327 |
| Broj artikla: | 0080.0232 |

Proizvođač: MAICO

DSR 35 S Zvučno izolirana ventilacijska kutija