**Radijalni vanjski zidni ventilator AWV 10**

Značajke

Transport manjih do srednjih količina zraka pri velikim otporima.

Idealno za saniranja i kasniju ugradnju zbog vanjske montaže.

Optimalna učinkovitost, mali troškovi održavanja.

Radijalni propeleri od plastike, s unatrag savijenim krilima.

Postolje na strani usisa za ugradnju u ventilacijske kanale.

Žaluzina integrirana.

Motor

Kondenzatorski motor.

S mogućnošću upravljanja brzinom.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Vrsta zaštite IP X4 pri ugradnji u ventilacijske kanale s cijevi od najmanje 1 m na strani usisa.

Upute za montažu

Za montažu na vanjski zid.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AWV 10 |
| Volumen zraka: | 220 m³/h |
| Brzina: | 2.441 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| SEC average: | -7 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 26 W |
| IMaks.: | 0,13 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | B |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 4,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,83 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 260 mm |
| Visina: | 355 mm |
| Dubina: | 131 mm |
| Širina s pakovanjem: | 275 mm |
| Visina s pakovanjem: | 385 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 175 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 30 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809944 |
| Broj artikla: | 0080.0994 |

Proizvođač: MAICO

AWV 10 Radijalni vanjski zidni ventilator