**Žaluzina AP 150**

Samoaktivirajuće žaluzine za odsis zraka.

Priključak za vanjski zid pri uporabi zidnog odvojka WH.

S pocinčanom zaštitnom rešetkom.

Sa skrivenim rupama za vijke.

Brtvena vrpca uključen je u opseg isporuke.

Pribor: može se koristiti rešetka za muhe FG.

Samoaktivirajuće žaluzine za odsis zraka.

Priključak za vanjski zid pri uporabi zidnog odvojka WH.

Sa skrivenim rupama za vijke.

Brtvena vrpca uključen je u opseg isporuke.

Pribor: može se koristiti rešetka za muhe FG.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AP 150 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Pad tlaka: | 10 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 200 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 201 mm |
| Visina s pakovanjem: | 201 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 51 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599524 |
| Broj artikla: | 0059.0952 |

Proizvođač: MAICO

AP 150 Žaluzina