**Žaluzina, ručna RS 40**

Žaluzine za usis i odsis zraka.

Aktivirajte lamele ručno ili dodatnim servomotorom MS 2.

Od nominalne veličine 35 sa srednjim potpornjem za povećanje stabilnosti žaluzine.

S koloturnikom, konopom za povlačenje od 2,5 m i stezaljkom konopa za povlačenje.

S pocinčanom zaštitnom rešetkom.

Preporučeni pribor: Spojni okvir ZVR za pričvršćivanje žaluzina AS i RS na ventilator umjesto na zid.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RS 40 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Boja lamela: | srebrnosiva |
| Težina: | 1,86 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,15 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno / ručno |
| Nominalna dužina: | 400 mm |
| Širina: | 472 mm |
| Visina: | 472 mm |
| Dubina: | 41 mm |
| Širina s pakovanjem: | 535 mm |
| Visina s pakovanjem: | 485 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513421 |
| Broj artikla: | 0151.0342 |

Proizvođač: MAICO

RS 40 Žaluzina, ručna