**Servomotor MS 2**

Servomotor za otvaranje i zatvaranje žaluzina RS.

Potreban je 4-žilni mrežni dolazni vod.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MS 2 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 3 W |
| IMaks.: | 0,02 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Materijal kućišta: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,65 kg |
| Okretni moment: | 2 Nm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 161 mm |
| Dubina: | 112 mm |
| Širina s pakovanjem: | 140 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Broj artikla: | 0093.0403 |

Proizvođač: MAICO

MS 2 Servomotor