**Kanalna žaluzina RKP 56**

S nasuprotnim, zajednički prilagodljivim udubljenim lamelama četverokuta preko 15 x 15 mm.

S U-okvirom i obostranim otvorima prirubnice.

S pokazateljem položaja - otvoreno/zatvoreno.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RKP 56 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 11,77 kg |
| Težina s pakovanjem: | 12,24 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Veličina kanala: | 1.000 mm x 500 mm |
| Širina: | 1.040 mm |
| Visina: | 540 mm |
| Dubina: | 120 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.140 mm |
| Visina s pakovanjem: | 540 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512417 |
| Broj artikla: | 0151.0241 |

Proizvođač: MAICO

RKP 56 Kanalna žaluzina