**Automatski štitnik od povratnog toka AVM 20**

Moguća vodoravna i okomita ugradnja. Smjer strujanja pri okomitoj ugradnji odozdo prema gore.

S dvije nasuprotne polovice žaluzine od aluminija.

S kružnom brtvom.

Štitnici povratnog toka otvaraju se strujom zraka i zatvaraju opružnom silom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AVM 20 |
| Smjer zraka: | Usis ili odsis zraka |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,78 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 198 mm |
| Visina: | 198 mm |
| Dubina: | 88 mm |
| Širina s pakovanjem: | 198 mm |
| Visina s pakovanjem: | 198 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 88 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930068 |
| Broj artikla: | 0093.0006 |

Proizvođač: MAICO

AVM 20 Automatski štitnik od povratnog toka