**Automatski štitnik od povratnog toka AVM 28**

Moguća vodoravna i okomita ugradnja. Smjer strujanja pri okomitoj ugradnji odozdo prema gore.

S dvije nasuprotne polovice žaluzine od aluminija.

S kružnom brtvom.

Štitnici povratnog toka otvaraju se strujom zraka i zatvaraju opružnom silom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AVM 28 |
| Smjer zraka: | Usis ili odsis zraka |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,38 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Nominalna dužina: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 187 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 285 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930112 |
| Broj artikla: | 0093.0011 |

Proizvođač: MAICO

AVM 28 Automatski štitnik od povratnog toka