**Vanjska rešetka MLA 20**

Vanjska rešetka za usis i odsis zraka.

S fiksnim, protukišnim lamelama.

Sa zaštitnom rešetkom i ugradbenim okvirom na stražnjoj strani.

S integriranom rešetkom za zaštitu od malih životinja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MLA 20 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Maks. brzina strujanja: | 4 m/s |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | Aluminij eloksirani |
| Težina: | 1,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,17 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 275 cm² |
| Širina: | 252 mm |
| Visina: | 230 mm |
| Dubina: | 52 mm |
| Širina s pakovanjem: | 290 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511113 |
| Broj artikla: | 0151.0111 |

Proizvođač: MAICO

MLA 20 Vanjska rešetka