**Vanjska rešetka MLA 25**

Vanjska rešetka za usis i odsis zraka.

S fiksnim, protukišnim lamelama.

Sa zaštitnom rešetkom i ugradbenim okvirom na stražnjoj strani.

S integriranom rešetkom za zaštitu od malih životinja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MLA 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Maks. brzina strujanja: | 4 m/s |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | Aluminij eloksirani |
| Broj lamela: | 8 |
| Veličina omče rešetke za zaštitu od malih životinja u cm²: | 7,3 x 0,8 |
| Težina: | 1,38 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,55 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 414 cm² |
| Širina: | 302 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 52 mm |
| Širina s pakovanjem: | 335 mm |
| Visina s pakovanjem: | 335 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511120 |
| Broj artikla: | 0151.0112 |

Proizvođač: MAICO

MLA 25 Vanjska rešetka