**Vanjska rešetka LZP 50**

Vanjska rešetka za usis i odsis zraka.

S fiksnim protukišnim lamelama otpornima na kišu.

S okvirom za ugradnju u zazidane zidove.

Zaštitna rešetka u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LZP 50 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Kanal |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 13,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 14,6 kg |
| Veličina kanala: | 800 mm x 500 mm |
| Širina: | 829 mm |
| Visina: | 575 mm |
| Dubina: | 73 mm |
| Širina s pakovanjem: | 890 mm |
| Visina s pakovanjem: | 620 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513148 |
| Broj artikla: | 0151.0314 |

Proizvođač: MAICO

LZP 50 Vanjska rešetka