**Unutarnja rešetka IG 20**

Unutarnja rešetka za usis i odsis zraka

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | IG 20 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Pad tlaka: | 8 Pa |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 258 mm |
| Visina: | 258 mm |
| Dubina: | 258 mm |
| Širina s pakovanjem: | 258 mm |
| Visina s pakovanjem: | 258 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 258 mm |
| Temperatura okoline: | 65 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591719 |
| Broj artikla: | 0059.0171 |

Proizvođač: MAICO

IG 20 Unutarnja rešetka