**Unutarnja rešetka IG 25**

Unutarnja rešetka za usis i odsis zraka

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | IG 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Pad tlaka: | 8 Pa |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,31 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 320 mm |
| Dubina: | 320 mm |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 320 mm |
| Temperatura okoline: | 65 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591726 |
| Broj artikla: | 0059.0172 |

Proizvođač: MAICO

IG 25 Unutarnja rešetka