**Zaštitna rešetka, plastika SGK 35**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Prikladno za ventilatore EZQ / DZQ, EZR / DZR i EZD / DZD.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGK 35 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,21 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 410 mm |
| Visina: | 410 mm |
| Dubina: | 410 mm |
| Širina s pakovanjem: | 410 mm |
| Visina s pakovanjem: | 410 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 410 mm |
| Temperatura okoline: | 65 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591641 |
| Broj artikla: | 0059.0164 |

Proizvođač: MAICO

SGK 35 Zaštitna rešetka, plastika