**Zaštitna rešetka SGR 25**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Prikladna za ventilatore s nastavcima spoja cijevi.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGR 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Žica, kromirana |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,3 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 250 mm |
| Visina: | 250 mm |
| Dubina: | 255 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 255 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501275 |
| Broj artikla: | 0150.0127 |

Proizvođač: MAICO

SGR 25 Zaštitna rešetka