**Protupožarni kompenzacijski element BA 160/100-1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BA 160/100-1 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 1,76 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,8 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Broj postolja: | 1 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 640 mm |
| Dubina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 640 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.6-573 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990154 |
| Broj artikla: | 0093.1009 |

Proizvođač: MAICO

BA 160/100-1 Protupožarni kompenzacijski element