**FKM 10**

Pravokutni sustav kanala za reguliranu kućnu ventilaciju

Veličina kanala: 110 mm x 54 mm.

Brza i jednostavna montaža.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FKM 10 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,707 kg |
| Veličina kanala: | 110 mm x 54 mm |
| Hidraulični promjer: | 72 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 19 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 165 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520290 |
| Broj artikla: | 0152.0029 |

Proizvođač: MAICO

FKM 10