**Koljeno od 90°, vučeno B90-160**

Koljeno od 90°, vučeno, uklj. usne brtve. Za obložene spirokanale.

Npr. za priključivanje ventilacijskih uređaja WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470 na obložene spirokanale kao drugo rješenje umjesto utične spojnice SVR 160.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | B90-160 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,93 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,93 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina: | 285 mm |
| Visina: | 285 mm |
| Dubina: | 285 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 285 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 285 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553144 |
| Broj artikla: | 0055.0314 |

Proizvođač: MAICO

B90-160 Koljeno od 90°, vučeno