**Koljeno od 45°, vučeno B45-125**

Koljeno od 45°, vučeno, uklj. usne brtve. Za obložene spirokanale.

Npr. za priključivanje središnjih ventilacijskih uređaja WS 120 Trio, WS 160 Flat ili WS 170 na obložene spirokanale kao drugo rješenje umjesto utične spojnice SVR 125.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | B45-125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,5 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 235 mm |
| Visina: | 175 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 235 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553267 |
| Broj artikla: | 0055.0326 |

Proizvođač: MAICO

B45-125 Koljeno od 45°, vučeno