**Ogranak 90° AB 180-125**

Ogranci od 90° za obložene spirokanale, uklj. usne brtve.

Za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AB 180-125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553762 |
| Broj artikla: | 0055.0376 |

Proizvođač: MAICO

AB 180-125 Ogranak 90°