**Sedlasti spoj s brtvom s valjanim prstenom SR 80-80**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SR 80-80 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554370 |
| Broj artikla: | 0055.0437 |

Proizvođač: MAICO

SR 80-80 Sedlasti spoj s brtvom s valjanim prstenom