**Ventilacijski poklopac za cijev i oblikovani dio LD 125**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LD 125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799183273 |
| Broj artikla: | 0018.0327 |

Proizvođač: MAICO

LD 125 Ventilacijski poklopac za cijev i oblikovani dio