**Prigušna zaklopka s brtvom s valjanim prstenom DK 80**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DK 80 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924128 |
| Broj artikla: | 0092.0412 |

Proizvođač: MAICO

DK 80 Prigušna zaklopka s brtvom s valjanim prstenom