**Prijelaz ventilacijske cijevi MT-Ü125**

Za prijelaz ventilacijske cijevi MT-R ili koljena ventilacijske cijevi MT-B na ventilacijske cijevi (npr. obložene spirokanale), uređaja, zidne i krovne izlaze.

Jednostavna i sigurna montaža.

MT-Ü160/150: Može se npr. upotrijebiti na obloženim spirokanalima s nominalnom dužinom 160 i nominalnom širinom 150.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MT-Ü125 |
| Model: | simetrično |
| Materijal: | EPDM-kaučuk |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,11 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Unutrašnji promjer: | 160 mm / 125 mm |
| Vanjski promjer: | 160 mm |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 110 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 90 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599869 |
| Broj artikla: | 0059.0986 |

Proizvođač: MAICO

MT-Ü125 Prijelaz ventilacijske cijevi