**Grijač zraka PHD 20**

Značajke

Za sušenje mokrih ili vlažnih prostorija.

Za privremeno ili trajno grijanje i ventilaciju prostorija.

Stabilno kućište od pocinčanog čelika, obloženo, otporno na hrđanje.

Nosivi držač kao cijevni stativ s velikom udaljenošću od poda.

Grijaći elementi od plemenitog čelika, nesvijetleći.

Sa zaštitom od pregrijavanja. Grijanje i ventilator automatski se isključuju u slučaju pregrijavanja. Jednostavno poništavanje.

Sa zidnim držačem.

Regulacija

Ventilator i grijanje imaju tri ili četiri stupnja za prebacivanje

PHE 3/PHD 5:

Stupanj 1: Ventilator 100%, grijanje ISKLJ.

Stupanj 2: Ventilator 100%, grijanje oko 50%.

Stupanj 3: Ventilator 100%, grijanje 100%.

PHD 9/15/20:

Stupanj 1: Ventilator 100%, grijanje ISKLJ.

Stupanj 2: Ventilator oko 50%, grijanje oko 50%.

Stupanj 3: Ventilator 100%, grijanje oko 50%.

Stupanj 4: Ventilator 100%, grijanje 100%.

PHD 9/15/20 s tajmerom: Možete odabrati vrijeme uključivanja do 24 sata.

Termostat za grijanje s područjem temperature 0 °C - 40 °C koje se može namjestiti bez stupnjeva. Ventilator nastavlja raditi pri postignutoj temperaturi.

Možete odabrati vrijeme uključivanja do 24 sata.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Električni priključak

PHE 3: Priključni vod sa šuko-utikačem dužine oko 2 m.

PHD 5/9/15/20: CEE-utikač. Izravna ugradnja na stražnju stranu kućišta.

Sigurnosne upute

Ne prekrivajte grijač, opasnost od požara zbog nakupljanja topline.

Osigurajte sigurnosni razmak od predmeta (min. 50 cm).

Pridržavajte se uputa za montažu i uporabu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PHD 20 |
| Volumen zraka: | 1.600 m³/h / 2.300 m³/h |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| IMaks.: | 14,2 A / 28,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Električni utični spoj: | CEE, 32A |
| Broj prespojnih položaja: | 4 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 32 |
| Težina s pakovanjem: | 34,3 kg |
| Širina s pakovanjem: | 720 mm |
| Visina s pakovanjem: | 580 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 610 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Učinak grijanja: | 10.000 W / 20.000 W |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820697 |
| Broj artikla: | 0082.0069 |

Proizvođač: MAICO

PHD 20 Grijač zraka