**Čelična fleksibilna cijev SFR 80**

Fleksibilni jednoslojno žlijebljeni spirokanal od pocinčanog čeličnog lima za primjenu kao priključni vod na glavni vod u skladu s normom DIN 18017-3.

Nije zapaljivo sukladno DIN 4102 klasa A1.

Podaci o dužini: ispružena dužina.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SFR 80 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,46 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,65 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 80 mm |
| Duljina: | 1,2 m |
| Širina: | 1.200 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 90 mm |
| Širina s pakovanjem: | 620 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Broj artikla: | 0055.0072 |

Proizvođač: MAICO

SFR 80 Čelična fleksibilna cijev