**Aluminijska fleksibilna cijev AFR 100**

Prilagodljiva petoslojna korugirana aluminijska cijev za primjenu kao priključni vod na glavni vod u skladu s normom DIN 18017-3.

Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102, klasa A1.

Podaci o dužini: produžena dužina.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AFR 100 |
| Maks. radni tlak: | 2.500 Pa |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 0,92 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,03 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Duljina: | 10 m |
| Širina: | 10.000 mm |
| Visina: | 115 mm |
| Dubina: | 115 mm |
| Širina s pakovanjem: | 403 mm |
| Visina s pakovanjem: | 122 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 122 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550907 |
| Broj artikla: | 0055.0090 |

Proizvođač: MAICO

AFR 100 Aluminijska fleksibilna cijev