**Krovna ploča DP 125 TF**

Za vođenje usisnog ili odsisnog zraka iz ventilatora ili sustava za odsis zraka.

DP ... A: Prikladno za ravne krovove.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Prikladno za kose krovove od 25° do 45°.

Materijal: Krovni izlaz DF ... od polipropilena. Krovne ploče za kose krovove od polipropilena, iznimka DP 125 TB od olova. Krovne ploče za ravne krovove od aluminija.

Nema statičkog pada tlaka.

S odvodom kondenzata

Smanjenja se trebaju pripremiti na mjestu ugradnje.

Uporaba krovne ploče DP je potrebna.

Preporučuje se uporaba pričvrsne obujmice tipa BS za montažu otpornu na vjetar na krov.

Za izvedbu ravnog krova:

Za topao krov naručite dvije krovne ploče DP ... A.

Za hladan krov naručite samo jednu krovnu ploču DP ... A.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DP 125 TF |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | terakota |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,02 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 535 mm |
| Visina: | 330 mm |
| Dubina: | 345 mm |
| Širina s pakovanjem: | 535 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 345 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923763 |
| Broj artikla: | 0092.0376 |

Proizvođač: MAICO

DP 125 TF Krovna ploča