**Krovna ploča DP 160 A**

Za vođenje usisnog ili odsisnog zraka iz ventilatora ili sustava za odsis zraka.

DP ... A: Prikladno za ravne krovove.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Prikladno za kose krovove od 25° do 45°.

Materijal: Krovni izlaz DF ... od polipropilena. Krovne ploče za kose krovove od polipropilena, iznimka DP 125 TB od olova. Krovne ploče za ravne krovove od aluminija.

Nema statičkog pada tlaka.

S odvodom kondenzata

Smanjenja se trebaju pripremiti na mjestu ugradnje.

Uporaba krovne ploče DP je potrebna.

Preporučuje se uporaba pričvrsne obujmice tipa BS za montažu otpornu na vjetar na krov.

Za izvedbu ravnog krova:

Za topao krov naručite dvije krovne ploče DP ... A.

Za hladan krov naručite samo jednu krovnu ploču DP ... A.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DP 160 A |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | Aluminij |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,7 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina: | 535 mm |
| Visina: | 535 mm |
| Dubina: | 550 mm |
| Širina s pakovanjem: | 550 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 550 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923831 |
| Broj artikla: | 0092.0383 |

Proizvođač: MAICO

DP 160 A Krovna ploča