**Jet mlaznica WD 10 D**

Jet mlaznice za prozračivanje.

Za stropnu ugradnju.

S vodoravnim izlazom zraka.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva prilagodljivim otvorom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WD 10 D |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 70 m³/h |
| Udaljenost bacanja: | 5 m |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,49 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 155 mm |
| Visina: | 155 mm |
| Dubina: | 81 mm |
| Širina s pakovanjem: | 156 mm |
| Visina s pakovanjem: | 156 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512912 |
| Broj artikla: | 0151.0291 |

Proizvođač: MAICO

WD 10 D Jet mlaznica