**Ulaz za vanjski zrak ZE 45 F bijela**

Zvučno izolirani ulaz za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva.

Za ugradnju u prozorski okvir.

Drveni prozor: Potrebni su prorezi u prozorskom okviru.

Aluminijski i plastični prozori: U slučaju profila šuplje komore potreban je zračni kanal ZEK 45 F.

Pri razlici tlaka od 10 Pa i potpuno otvorenom ventilu volumen zraka iznosi oko 22 m³/h.

Jedinica za pakiranje: Unutrašnji dio, filtar prašine i filtar za insekte, protukišna rešetka s rešetkom za muhe.

Pribor: Ravni kanal ZEK 45 F, ravna rešetka ZE 45 GF, zamjenski filtar ZEF.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZE 45 F bijela |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Prozor |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,83 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | G2 |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Širina: | 450 mm |
| Visina: | 30 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 485 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 135 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 40 dB |
| Zvučna izolacija: | da |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Broj artikla: | 0152.0044 |

Proizvođač: MAICO

ZE 45 F bijela Ulaz za vanjski zrak