**Zaštita od oluje ZES 10**

Zaštita od oluje za regulaciju struje zraka pri snažnom ili udarnom vjetru.

Pribor za elemente za usisni zrak ZE 10 T i ZE 10 IB.

Materijal kućišta: Polistirol.

Materijal membrane: Poseban silikon.

Montaža umetanjem u zidni odvojak.

Upute za ugradnju

Preporučena ugradnja u slobodnostojeće zgrade, na strani kiše i od 3. etaže.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZES 10 |
| Materijal kućišta: | Polistirol |
| Materijal membrane: | Poseban silikon |
| Težina: | 0,05 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520498 |
| Broj artikla: | 0152.0049 |

Proizvođač: MAICO

ZES 10 Zaštita od oluje