**Odsisni prigušivač SDA 22**

Prigušivač za smanjenje buke na strani tlaka krovnih ventilatora ERD, DRD.

S prigušnim elementima od vodootpornog i nezapaljivog materijala.

Jednostavna montaža - moguća i kasnije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDA 22 |
| Pad tlaka: | 9 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 25 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 225 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 10 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 16 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 16 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 19 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak ukupno: | 11 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923862 |
| Broj artikla: | 0092.0386 |

Proizvođač: MAICO

SDA 22 Odsisni prigušivač