**Odsisni prigušivač SDA 25**

Prigušivač za smanjenje buke na strani tlaka krovnih ventilatora ERD, DRD.

S prigušnim elementima od vodootpornog i nezapaljivog materijala.

Jednostavna montaža - moguća i kasnije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDA 25 |
| Pad tlaka: | 20 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 26 kg |
| Težina s pakovanjem: | 34 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 645 mm |
| Visina s pakovanjem: | 510 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 645 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 4 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 11 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 1 dB |
| Uneseni gubitak ukupno: | 9 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923879 |
| Broj artikla: | 0092.0387 |

Proizvođač: MAICO

SDA 25 Odsisni prigušivač