**Postolje s prigušivačem SD 22**

Prigušivač za smanjenje buke na strani usisa krovnih ventilatora.

S prigušnim elementima od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Preporučeni pribor: Međupostolje SZ za priključivanje cijevi.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SD 22 |
| Maks. brzina strujanja: | 20 m/s |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 27,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 29 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 225 mm |
| Širina: | 805 mm |
| Visina: | 850 mm |
| Dubina: | 805 mm |
| Širina s pakovanjem: | 806 mm |
| Visina s pakovanjem: | 875 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 806 mm |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 20 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 21 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 23 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 30 dB |
| Uneseni gubitak ukupno: | 9 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923381 |
| Broj artikla: | 0092.0338 |

Proizvođač: MAICO

SD 22 Postolje s prigušivačem