**Izmjenjivač topline WT 300**

Izmjenjivač topline za rekuperaciju topline u ventilacijskim tehničkim sustavima.

Moguća kombinacija s dodatnim premosnim modulom za zimski i ljetni rad.

S ispustom kondenzata - promjer oko 13 mm.

Sigurnosne upute

Preporučuje se kombinacija s MAICO termostatom TH 10 za osigurač protusmrzavajuće zaštite.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WT 300 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal: | EPS |
| Težina: | 7,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 10,05 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina: | 550 mm |
| Visina: | 508 mm |
| Dubina: | 690 mm |
| Širina s pakovanjem: | 710 mm |
| Visina s pakovanjem: | 465 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 570 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Vrsta izvedbe izmjenjivača topline: | Križna struja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Broj artikla: | 0152.0020 |

Proizvođač: MAICO

WT 300 Izmjenjivač topline