**Toplovodni grijač zraka WRH 12-1**

Toplovodni grijač zraka za tehničke ventilacijske sustave.

Priključci od bakra.

Poklopac kućišta može se ukloniti za radove održavanja.

S gumenom brtvom na zračnim postoljima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRH 12-1 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 3,45 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,71 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 1.215 cm² |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 183 mm |
| Dubina: | 380 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 205 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 381 mm |
| Vrsta topline ventilatora: | Voda |
| Učinak grijanja: | 1.700 W |
| Protok mase: | 85 kg/h |
| Temperatura početnog rada: | 70 °C |
| Temperatura povratnog rada: | 50 °C |
| Maks. temperatura vode: | 100 °C |
| Maks. tlak vode: | 6 bar |
| Razlika tlakova vode: | 800 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821175 |
| Broj artikla: | 0082.0117 |

Proizvođač: MAICO

WRH 12-1 Toplovodni grijač zraka