**Toplovodni grijač zraka WRH 20-2**

Toplovodni grijač zraka za tehničke ventilacijske sustave.

Priključci od bakra.

Poklopac kućišta može se ukloniti za radove održavanja.

S gumenom brtvom na zračnim postoljima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRH 20-2 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,61 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 1.701 cm² |
| Širina: | 305 mm |
| Visina: | 258 mm |
| Dubina: | 380 mm |
| Širina s pakovanjem: | 375 mm |
| Visina s pakovanjem: | 285 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 381 mm |
| Vrsta topline ventilatora: | Voda |
| Učinak grijanja: | 5.000 W |
| Protok mase: | 210 kg/h |
| Temperatura početnog rada: | 70 °C |
| Temperatura povratnog rada: | 50 °C |
| Maks. temperatura vode: | 100 °C |
| Maks. tlak vode: | 6 bar |
| Razlika tlakova vode: | 11.100 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821199 |
| Broj artikla: | 0082.0119 |

Proizvođač: MAICO

WRH 20-2 Toplovodni grijač zraka