**Toplovodni grijač zraka WRH 40-9**

Toplovodni grijač zraka za tehničke ventilacijske sustave.

Priključci od bakra.

Poklopac kućišta može se ukloniti za radove održavanja.

S gumenom brtvom na zračnim postoljima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRH 40-9 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 12,99 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13,83 kg |
| Nominalna dužina: | 400 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 4.050 cm² |
| Širina: | 540 mm |
| Visina: | 483 mm |
| Dubina: | 440 mm |
| Širina s pakovanjem: | 530 mm |
| Visina s pakovanjem: | 430 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 590 mm |
| Vrsta topline ventilatora: | Voda |
| Učinak grijanja: | 20.600 W |
| Protok mase: | 850 kg/h |
| Temperatura početnog rada: | 70 °C |
| Temperatura povratnog rada: | 50 °C |
| Maks. temperatura vode: | 100 °C |
| Maks. tlak vode: | 6 bar |
| Razlika tlakova vode: | 8.300 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821229 |
| Broj artikla: | 0082.0122 |

Proizvođač: MAICO

WRH 40-9 Toplovodni grijač zraka