**Fleksibilna obujmica ELM 10 Ex**

Fleksibilne obujmice za montažu cijevnih i kanalnih ventilatora ERM uz prigušivanje buke i vibracija.

S dvije zatezne trake.

ELM...: Od plastike.

ELM ... Ex: Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELM 10 Ex |
| Materijal: | Plastika, antistatična |
| Boja: | srebrnosiva |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922612 |
| Broj artikla: | 0092.0261 |

Proizvođač: MAICO

ELM 10 Ex Fleksibilna obujmica