**Element filtra za masnoću za odsisni zrak FFE 10**

Estetski element filtra za masnoću može se primijeniti kao element priključka za disk-ventile za odsisni zrak s maks. dubinom ugradnje od 20 mm ili kao samostalan ugradbeni dio.

S integriranom uklonjivom kasetom filtra za masnoću.

Moguće uklanjanje kasete bez alata.

S četiri stražnje pričvrsne omče.

Kaseta filtra za masnoću može se očistiti toplom vodom, npr. u sudoperu ili perilici za posuđe.

Jednostavna zidna ili stropna montaža.

Za ugradnju u kuhinje i čajne kuhinje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFE 10 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Materijal kasete filtra za masnoću: | Aluminijsko proširenje s obostranim poklopcem od proširenog metala. |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,32 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,46 kg |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 185 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 230 mm |
| Visina s pakovanjem: | 230 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Broj artikla: | 0092.0506 |

Proizvođač: MAICO

FFE 10 Element filtra za masnoću za odsisni zrak